***Equipements de protection Individuelle***

***Spécifications techniques***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Article** | **Caractéristique** | **Photo de principe** | **Qté** |
| **LOT 1 HABILLEMENT** |
| H 01 | **Blouses blanches coton unisexe** | * Manche longue ﻿
* 2 poches basses et une poche supérieure
* Fermé par 5 boutons
* Logo couleur imprimé à l’arrière et le devant
	+ 100% coton

\*\*tailles à fixer après acceptation de l’offre. | blouse | **80** |
| H 02 | **Parka anti-froid** | * Parka doublé
* Manches longues ajustables
* Capuche avec fermeture bouton pression
* Col cheminé
* Fermeture zippée sous patte
* Poches :
	+ 2 poches poitrine fermeture rabat
	+ 2 poches passepoil sous rabat
* Bandes réfléchissantes : manche, épaule, devant et dos
* Tissu Serge poly coton
* Entretien facile, Repassage facile
* Normé EN469 niveau 2, protection -10°C.
* Logo couleur brodé sur la poche supérieur

\*tailles à fixer après acceptation de l’offre | parka | **7** |
| H 03 | **Uniforme de travail :****Pantalon/Pull/T-shirt** | * Pantalon : type F4 noir
	+ 65% coton 35% polyester
	+ 2 poches italiennes
	+ Poches plaquées cuisses avec auto-agrippant
	+ Renforts genoux
	+ Serrage par lacet.
* T-Shirt :
	+ Noir sécurité 80% coton 20% polyester, 280 gr/m²,
	+ Logo couleur imprimé à l’arrière et le devant

 * Pull  chaud noir Sécurité bande grise.
	+ Renfort coude, épaule et patte épaule.
	+ Logo couleur imprimé à l’arrière et le devant
	+ 70% acrylique 30% laine
 | pull-securitet-shirt-noir-securitepantalon-securite-f4-noir | **5**55 |
| H 04 | **Uniforme (Veste et Pantalon en coton couleur gris)** | * Col chevalière
* Fermeture à glissière sous patte,
* Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite,
* Poche poitrine fermeture par velcro à gauche,
* 1 poche portefeuille fermeture par velcro,
* 2 poches basses préformées
* Logo couleur imprimé sur la poche poitrine

\*tailles à fixé après acceptation de l’offre. | C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\303-613-center.jpg | **17** |
| H 05 | **Salopette** | Salopette de travail homme* Larges bretelles
* Ouvertures côté réglables
* Ceinture dos avec élastique réglable
* Poches :
	+ 1 Poche devant fixée par 2 fermetures
	+ 1 poche cavalière à soufflets fermée par rabat velcro
	+ 1 poche crayon, 2 poches devant avec soufflet contrasté
	+ 1 poche arrière fixée par fermeture, 1 poche arrière fixée par rabat velcro
	+ 1 poche portable avec souffletsLogo couleur imprimé à l’arrière et le devant
* Serge poly coton
* Logo imprimé

\*tailles à fixer après acceptation de l’offre. | salopette | **10** |
| H 06 | **Casquette sécurité** | **CASQUETTE anti-heurte de sécurité**- Logo couleur brodé Toutes les tailles | C:\Users\Administrateur.000\Downloads\image (3).png | 6 |
| H 07 | **Casquette sécurité ouvrier** | * Matériaux : 65 % polyester / 35 % coton, 210 g / m²
* Tailles : Toutes les tailles
* Couleurs : Noirs/Gris
* Logo couleur brodé

Toutes les tailles | C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\Habillement - V1\20111005122609-1casque-blade (1).png | **10** |
| **Lot 2 Chaussures de Sécurité+Paire de Botte+Sabot de laboratoire & ménage** |
| CS 01 | **Paire de Botte en Caoutchouc de couleur Bleu marine pour femme** | * Supérieur :PVC
* Doublure : Polyester
* Semelle :PVC

\*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\40-80-center.jpg | 10 |
| CS 02 | **Paire de Botte salopette** | * Couture soudée,
* Intérieure flocké coton,
* Etanche
* Supérieur : PVC
* Doublure : Polyester
* Semelle : PVC

\*Pointure et taille à fixer après acceptation de l’offre. | botte salopette | 1 |
| CS 03 | **SABOT EN Gomme couleur Blanche de ménage (croc)** | * Entièrement moulée en matière Cros Lite avec trous de ventilation

 \*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. |  | 10 |
| CS 04 | **Sabot de laboratoire** | * Adaptés aux stations debout prolongées
* Antistatiques,
* Hygiéniques, ne retiennent pas la transpiration
* Lavables en machine
* Antidérapant en frontal et latéral

\*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. |  | **11** |
| CS 05 | **Chaussure de sécurité de laboratoire** | **Chaussure de travail en PVC TYSONITE*** Adhérence sur sols humides
* Résistance aux désinfectants, aux acides à faible concentration ainsi qu'une résistance aux hydrocarbures

\*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | tysonite-chaussures-de-travail-pvc | **7** |
| CS 06 | **Chaussure de sécurité****classe S1p** | **Chaussures de sécurité tige basse :*** Tige basse en cuir fleur grainé synthétique
* Doublure quartier en tissu respirant
* Embout acier résistant aux chocs (200 joules),
* Conforme aux normes internationales (EN 20345 : 2011).
* Matelassage en mousse imputrescible
* Fermeture avec lacets
* Crochets en métal inoxydable
* Semelle de marche antistatique à ventouses et crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.

\*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | Chaussures de sécurité S1P SRC - RADIAL GRIP - U-POWER | **5** |
|  |
| **LOT.3 Gants anti froid+Gants de manutention** |
| GS 01 | **Paire de gants** **de manutention** | * Gant anti coupure.
* Bonne protection contre la coupure et les risques mécaniques en général (EN 388 : 4.X.4.3.D)
* Manchette en toile renforcée.
* Gant : croûte en cuir de bovins épaisseur entre 0.7 et 0.9 mm.
* Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² minimum.
* Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum.
 | Gant anticoupure pas cher | 4 |
| GS 02 | **Paire de gants anti froid** | * Protection contre le froid et excellent maintien de la chaleur
* Très bonne résistance à la déchirure et à l’abrasion
 | gant anti froid | 5 |
| **LOT 4 Accessoires divers de sécurité** |
| ADS 01 | **Torche frontale pour casque de chantier** | * Azimut et largeur du faisceau réglables.
* Étanche à la pluie et aux embruns.
* Portable sur le crâne ou adaptable à un casque grâce à ses 4 crochets.
 | **C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\AIG338191.jpg** | 6 |
| ADS 02 | **Lampe torche****rechargeable avec batterie** | Lampe de poche professionnelle de marque  LED rechargeable | C:\Users\hssan-rjaibi\Desktop\lampe-torche-de-poche-l7-led-lenser.jpg | 1 |