***Equipements de protection Individuelle***

***Spécifications techniques***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article** | **Caractéristique** | | | | | | | **Photo de principe** | **Qté** |
| **LOT 1 HABILLEMENT** | | | | | | | | | |
| H 01 | | **Blouses blanches coton unisexe** | | | | | * Manche longue ﻿ * 2 poches basses et une poche supérieure * Fermé par 5 boutons * Logo couleur imprimé à l’arrière et le devant   + 100% coton   \*\*tailles à fixer après acceptation de l’offre. | blouse | **80** |
| H 02 | | **Parka anti-froid** | | | | | * Parka doublé * Manches longues ajustables * Capuche avec fermeture bouton pression * Col cheminé * Fermeture zippée sous patte * Poches :   + 2 poches poitrine fermeture rabat   + 2 poches passepoil sous rabat * Bandes réfléchissantes : manche, épaule, devant et dos * Tissu Serge poly coton * Entretien facile, Repassage facile * Normé EN469 niveau 2, protection -10°C. * Logo couleur brodé sur la poche supérieur   \*tailles à fixer après acceptation de l’offre | parka | **7** |
| H 03 | | **Uniforme de travail :**  **Pantalon/Pull/T-shirt** | | | | | * Pantalon : type F4 noir   + 65% coton 35% polyester   + 2 poches italiennes   + Poches plaquées cuisses avec auto-agrippant   + Renforts genoux   + Serrage par lacet. * T-Shirt :   + Noir sécurité 80% coton 20% polyester, 280 gr/m²,   + Logo couleur imprimé à l’arrière et le devant      * Pull  chaud noir Sécurité bande grise.   + Renfort coude, épaule et patte épaule.   + Logo couleur imprimé à l’arrière et le devant   + 70% acrylique 30% laine | pull-securitet-shirt-noir-securitepantalon-securite-f4-noir | **5**  5  5 |
| H 04 | | **Uniforme (Veste et Pantalon en coton couleur gris)** | | | | | * Col chevalière * Fermeture à glissière sous patte, * Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite, * Poche poitrine fermeture par velcro à gauche, * 1 poche portefeuille fermeture par velcro, * 2 poches basses préformées * Logo couleur imprimé sur la poche poitrine   \*tailles à fixé après acceptation de l’offre. | C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\303-613-center.jpg | **17** |
| H 05 | | **Salopette** | | | | | Salopette de travail homme   * Larges bretelles * Ouvertures côté réglables * Ceinture dos avec élastique réglable * Poches :   + 1 Poche devant fixée par 2 fermetures   + 1 poche cavalière à soufflets fermée par rabat velcro   + 1 poche crayon, 2 poches devant avec soufflet contrasté   + 1 poche arrière fixée par fermeture, 1 poche arrière fixée par rabat velcro   + 1 poche portable avec souffletsLogo couleur imprimé à l’arrière et le devant * Serge poly coton * Logo imprimé   \*tailles à fixer après acceptation de l’offre. | salopette | **10** |
| H 06 | | **Casquette sécurité** | | | | | **CASQUETTE anti-heurte de sécurité**  - Logo couleur brodé  Toutes les tailles | C:\Users\Administrateur.000\Downloads\image (3).png | 6 |
| H 07 | | **Casquette sécurité ouvrier** | | | | | * Matériaux : 65 % polyester / 35 % coton, 210 g / m² * Tailles : Toutes les tailles * Couleurs : Noirs/Gris * Logo couleur brodé   Toutes les tailles | C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\Habillement - V1\20111005122609-1casque-blade (1).png | **10** |
| **Lot 2 Chaussures de Sécurité+Paire de Botte+Sabot de laboratoire & ménage** | | | | | | | | | |
| CS 01 | | | **Paire de Botte en Caoutchouc de couleur Bleu marine pour femme** | | | * Supérieur :PVC * Doublure : Polyester * Semelle :PVC   \*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | | C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\40-80-center.jpg | 10 |
| CS 02 | | | **Paire de Botte salopette** | | | * Couture soudée, * Intérieure flocké coton, * Etanche * Supérieur : PVC * Doublure : Polyester * Semelle : PVC   \*Pointure et taille à fixer après acceptation de l’offre. | | botte salopette | 1 |
| CS 03 | | | **SABOT EN Gomme couleur Blanche de ménage (croc)** | | | * Entièrement moulée en matière Cros Lite avec trous de ventilation   \*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | |  | 10 |
| CS 04 | | | **Sabot de laboratoire** | | | * Adaptés aux stations debout prolongées * Antistatiques, * Hygiéniques, ne retiennent pas la transpiration * Lavables en machine * Antidérapant en frontal et latéral   \*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | |  | **11** |
| CS 05 | | | **Chaussure de sécurité de laboratoire** | | | **Chaussure de travail en PVC TYSONITE**   * Adhérence sur sols humides * Résistance aux désinfectants, aux acides à faible concentration ainsi qu'une résistance aux hydrocarbures   \*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | | tysonite-chaussures-de-travail-pvc | **7** |
| CS 06 | | | **Chaussure de sécurité**  **classe S1p** | | | **Chaussures de sécurité tige basse :**   * Tige basse en cuir fleur grainé synthétique * Doublure quartier en tissu respirant * Embout acier résistant aux chocs (200 joules), * Conforme aux normes internationales (EN 20345 : 2011). * Matelassage en mousse imputrescible * Fermeture avec lacets * Crochets en métal inoxydable * Semelle de marche antistatique à ventouses et crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.   \*Pointures à fixer après acceptation de l’offre. | | Chaussures de sécurité S1P SRC - RADIAL GRIP - U-POWER | **5** |
|  | | | | | | | | | |
| **LOT.3 Gants anti froid+Gants de manutention** | | | | | | | | | |
| GS 01 | | | **Paire de gants**  **de manutention** | | * Gant anti coupure. * Bonne protection contre la coupure et les risques mécaniques en général (EN 388 : 4.X.4.3.D) * Manchette en toile renforcée. * Gant : croûte en cuir de bovins épaisseur entre 0.7 et 0.9 mm. * Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² minimum. * Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum. | | | Gant anticoupure pas cher | 4 |
| GS 02 | | | **Paire de gants anti froid** | | * Protection contre le froid et excellent maintien de la chaleur * Très bonne résistance à la déchirure et à l’abrasion | | | gant anti froid | 5 |
| **LOT 4 Accessoires divers de sécurité** | | | | | | | | | |
| ADS 01 | | | **Torche frontale pour casque de chantier** | * Azimut et largeur du faisceau réglables. * Étanche à la pluie et aux embruns. * Portable sur le crâne ou adaptable à un casque grâce à ses 4 crochets. | | | | **C:\Users\ahlem-mathlouthi\Desktop\AIG338191.jpg** | 6 |
| ADS 02 | | | **Lampe torche**  **rechargeable avec batterie** | Lampe de poche professionnelle de marque  LED rechargeable | | | | C:\Users\hssan-rjaibi\Desktop\lampe-torche-de-poche-l7-led-lenser.jpg | 1 |