يعتزم المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف إقتناء وتركيب كاميرات مراقبة للسنة المالية 2022 لفائدة المعهد المذكور وذلك في إطار طلب العروض عدد 04/2022 .

**كــــــرّاس الشــــــروط الفنيّة الخـــــــاصة**

شروط عامة:

يلتزم المتعهد الذي يتم اختياره لتزويد المعهد بالطلبية و التعهد بتركبها حسب الشروط الفنية الخاصة خلال سنة 2022 بــــ :

\* تسليم الطلابية ذات جودة عالية ومطابقة للعينات الموجودة في طلب الأثمان

\* التنقل وتسليم الطلابية إلى مقر المعهد

\* تغيير العينة التي لا تتوافق .

\* ويلتزم المتعهد بتوفير ضمان لمدة سنة

**القسط الأول:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الكمية** | **لوازم المكاتب**  | **فصل** |
| **07** | شراء و تركيب كاميرات مراقبة | 01 |

الجمهورية التونسية

 وزارة الصحة العمومية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي لعلوم التمريض

جدول المطابقة الفنية

Fiche technique N°01

|  |  |
| --- | --- |
| **Quantité** | **Caméra dôme** |
| **03** |
| **Offre du fournisseur avec description précise (marque, modèle…)** | **Descriptif Demandé :** |
| …………………………………………..………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………………………..………………………………………….. | * Technologie : infrarouge(IR) **30** m
* Capteur d’images :1/2. 7; **2 Méga pixels** CMOS à balayage progressif.
* Longueur focale : 3.6 mm anti vandale
* Pixels effectifs : 1920(H)×1080(V)
* Vidéo de compression : H.264/MPEG-4/MJPEG.
* Alimentation 12V 2 AM
* Détection de mouvement programmable.
* Logiciel d'administration et de surveillance.
* Indice de protection : IP67 minimum.
* Garantie : 01 an au minimum.
* **Certificat de conformité exigé**
 |

Cachet et signature

Fiche technique N°02

|  |  |
| --- | --- |
| **Quantité** | **Caméra TUBE** |
| **04** |
| **Offre du fournisseur avec description précise (marque, modèle…)** | **Descriptif Demandé :** |
| …………………………………………..………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….. | * Technologie : infrarouge(IR50 m Full color métallique
* Capteur d’images : 1/2. 7; **2** **Méga pixels** CMOS à balayage progressif.
* Pixels effectifs : 1080 P
* Longueur focale : 3.6 mm
* Vidéo de compression : H.264/MPEG-4/MJPEG.
* Alimentation 12V 2 AM
* Détection de mouvement programmable.
* Logiciel d'administration et de surveillance.
* Indice de protection : IP67 minimum.
* Métallique
* Compatible avec XVR
* Garantie : 01 an au minimum.
* **Certificat de conformité exigé**
 |

Cachet et signature

|  |  |
| --- | --- |
| **Quantité** | **Enregistreur XVR** |
| **01** |
| **Offre du fournisseur avec description précise (marque, modèle…)** | **Descriptif Demandé :** |
| …………………………………………..………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………. | * 08 chaines.
* Résolution :2 MP
* Connectivité :RJ45 ;02 ports USB ;01 port RS232 ;01 port RS485 ;01 port HDMI ;ports RCA
* Mode de recherche : Par date et heure, alarme, recherche intelligente.
* Disque dur : **01 To**. Spéciale surveillance
* Audio in/out.
* Compatible avec les caméras offertes.
* Administrable via web(http protocol).
* Garantie :01 an au minimum
* **Certificat de conformité exigé**
 |

 Fiche technique N°03

Cachet et signature

الجمهورية التونسية

 وزارة الصحة العمومية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي لعلوم التمريض

**جدول الأسعار**

 **الرجاء ذكر أفضل الأثمان المواد فيما يلي قبل نهاية يوم 02/07/2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prix total****HT** | **Prix unitaire HT** | **Qté** | **Désignation** |
|  |  | **03** | Fourniture et pose cameras de surveillance dome ( fiche technique N°01)  |
|  |  | **04** | Fourniture et pose cameras de surveillance Tube ( fiche technique N°02) |
|  |  | **01** | Fourniture et pose enregistreur XVR DE 08 chaines ( fiche technique N°03) |
|  |  | **01** | Disque Dur 1T (1000GB) spécial surveillance  |
|  |  | **550 m** | Câble Coaxial en mètre  |
|  |  | **550 m** | Câble Alimentation en mètre  |
|  |  | **180 m** | Tube IRO En mètre  |
|  |  | **45 m** | Molure en mètre  |
|  | **Total HT** |
|  | **TVA :…..%** |
|  | **Total TTC** |

**Arreté le present bordereau à la somme de : (en toute lettre)………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………..……( TTC)**

Cachet et signature