يعتزم المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف إقتناء وتركيب كاميرات مراقبة للسنة المالية 2022 لفائدة المعهد المذكور وذلك في إطار طلب العروض عدد 04/2022 .

**كــــــرّاس الشــــــروط الفنيّة الخـــــــاصة**

شروط عامة:

يلتزم المتعهد الذي يتم اختياره لتزويد المعهد بالطلبية و التعهد بتركبها حسب الشروط الفنية الخاصة خلال سنة 2022 بــــ :

\* تسليم الطلابية ذات جودة عالية ومطابقة للعينات الموجودة في طلب الأثمان

\* التنقل وتسليم الطلابية إلى مقر المعهد

\* تغيير العينة التي لا تتوافق .

\* ويلتزم المتعهد بتوفير ضمان لمدة سنة

**القسط الأول:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الكمية** | **لوازم المكاتب** | **فصل** |
| **07** | شراء و تركيب كاميرات مراقبة | 01 |

الجمهورية التونسية

وزارة الصحة العمومية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي لعلوم التمريض

جدول المطابقة الفنية

Fiche technique N°01

|  |  |
| --- | --- |
| **Quantité** | **Caméra dôme** |
| **03** |
| **Offre du fournisseur avec description précise (marque, modèle…)** | **Descriptif Demandé :** |
| …………………………………………..  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….. | * Technologie : infrarouge(IR) **30** m * Capteur d’images :1/2. 7; **2 Méga pixels** CMOS à balayage progressif. * Longueur focale : 3.6 mm anti vandale * Pixels effectifs : 1920(H)×1080(V) * Vidéo de compression : H.264/MPEG-4/MJPEG. * Alimentation 12V 2 AM * Détection de mouvement programmable. * Logiciel d'administration et de surveillance. * Indice de protection : IP67 minimum. * Garantie : 01 an au minimum. * **Certificat de conformité exigé** |

Cachet et signature

Fiche technique N°02

|  |  |
| --- | --- |
| **Quantité** | **Caméra TUBE** |
| **04** |
| **Offre du fournisseur avec description précise (marque, modèle…)** | **Descriptif Demandé :** |
| …………………………………………..  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….. | * Technologie : infrarouge(IR50 m Full color métallique * Capteur d’images : 1/2. 7; **2** **Méga pixels** CMOS à balayage progressif. * Pixels effectifs : 1080 P * Longueur focale : 3.6 mm * Vidéo de compression : H.264/MPEG-4/MJPEG. * Alimentation 12V 2 AM * Détection de mouvement programmable. * Logiciel d'administration et de surveillance. * Indice de protection : IP67 minimum. * Métallique * Compatible avec XVR * Garantie : 01 an au minimum. * **Certificat de conformité exigé** |

Cachet et signature

|  |  |
| --- | --- |
| **Quantité** | **Enregistreur XVR** |
| **01** |
| **Offre du fournisseur avec description précise (marque, modèle…)** | **Descriptif Demandé :** |
| …………………………………………..  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  …………………………………………..  ………………………………………….  …………………………………………..  …………………………………………..  …………………………………………. | * 08 chaines. * Résolution :2 MP * Connectivité :RJ45 ;02 ports USB ;01 port RS232 ;01 port RS485 ;01 port HDMI ;ports RCA * Mode de recherche : Par date et heure, alarme, recherche intelligente. * Disque dur : **01 To**. Spéciale surveillance * Audio in/out. * Compatible avec les caméras offertes. * Administrable via web(http protocol). * Garantie :01 an au minimum * **Certificat de conformité exigé** |

Fiche technique N°03

Cachet et signature

الجمهورية التونسية

وزارة الصحة العمومية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي لعلوم التمريض

**جدول الأسعار**

**الرجاء ذكر أفضل الأثمان المواد فيما يلي قبل نهاية يوم 02/07/2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prix total**  **HT** | **Prix unitaire HT** | **Qté** | **Désignation** |
|  |  | **03** | Fourniture et pose cameras de surveillance dome ( fiche technique N°01) |
|  |  | **04** | Fourniture et pose cameras de surveillance Tube ( fiche technique N°02) |
|  |  | **01** | Fourniture et pose enregistreur XVR DE 08 chaines ( fiche technique N°03) |
|  |  | **01** | Disque Dur 1T (1000GB) spécial surveillance |
|  |  | **550 m** | Câble Coaxial en mètre |
|  |  | **550 m** | Câble Alimentation en mètre |
|  |  | **180 m** | Tube IRO En mètre |
|  |  | **45 m** | Molure en mètre |
|  | **Total HT** | | |
|  | **TVA :…..%** | | |
|  | **Total TTC** | | |

**Arreté le present bordereau à la somme de : (en toute lettre)………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………..……( TTC)**

Cachet et signature